|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine : | Pont | Date : | |
| Titre de la fonction : | Mise à l’échelle codeur altimétrie | Révision de la fonction : | |
| Conditions du test : | | | |
| Test   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Inputs** | | | **Résultat Attendu** | **Résultat Du test** | | **ValeurCourantePoints** | **DiametreTambour** | **ResolutionCodeur** | **Valeur Altimétrie** | **Valeur pesage kg** | | **DINT** | **REAL** | **INT** | **REAL** | **REAL** | | –2 147 483 648 | -3,402823e+38 | –32 768 |  |  | | –2 147 483 648 | -3,402823e+38 | 0 |  |  | | –2 147 483 648 | -3,402823e+38 | 32767 |  |  | | –2 147 483 648 | 0 | –32 768 |  |  | | –2 147 483 648 | 0 | 0 |  |  | | –2 147 483 648 | 0 | 32767 |  |  | | –2 147 483 648 | 3,402823e+38 | –32 768 |  |  | | –2 147 483 648 | 3,402823e+38 | 0 |  |  | | –2 147 483 648 | 3,402823e+38 | 32767 |  |  | | 0 | -3,402823e+38 | –32 768 |  |  | | 0 | -3,402823e+38 | 0 |  |  | | 0 | -3,402823e+38 | 32767 |  |  | | 0 | 0 | –32 768 |  |  | | 0 | 0 | 0 |  |  | | 0 | 0 | 32767 |  |  | | 0 | 3,402823e+38 | –32 768 |  |  | | 0 | 3,402823e+38 | 0 |  |  | | 0 | 3,402823e+38 | 32767 |  |  | | 2 147 483 647 | -3,402823e+38 | –32 768 |  |  | | 2 147 483 647 | -3,402823e+38 | 0 |  |  | | 2 147 483 647 | -3,402823e+38 | 32767 |  |  | | 2 147 483 647 | 0 | –32 768 |  |  | | 2 147 483 647 | 0 | 0 |  |  | | 2 147 483 647 | 0 | 32767 |  |  | | 2 147 483 647 | 3,402823e+38 | –32 768 |  |  | | 2 147 483 647 | 3,402823e+38 | 0 |  |  | | 2 147 483 647 | 3,402823e+38 | 32767 |  |  | | | | |
| Résultat du test  🞏 Conforme  🞏 Non conforme | Observations :  Il faut passer notre sortie en LREAL pour supporter tous les cas | | Signature : |