|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine : | Pont | Date : | |
| Titre de la fonction : | Mise à l’échelle pesage | Révision de la fonction : | |
| Conditions du test : | | | |
| Test   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Inputs** | | | **Résultat Attendu** | **Résultat Du test** | | **Plage start** | **Plage end** | **Valeur pesage Points** | **Valeur pesage kg** | **Valeur pesage kg** | | **REAL** | **REAL** | **INT** | **REAL** | **REAL** | | -3,402823e+38 | 3,402823e+38 | 650 | -3,2678e+38 |  | | -3,402823e+38 | 3,402823e+38 | 0 | -3,402823e+38 |  | | -3,402823e+38 | 3,402823e+38 | –32 768 | -1,0209e+39 |  | | -3,402823e+38 | 3,402823e+38 | 32 767 | 3,4028e+38 |  | | -3,402823e+38 | 0 | 650 | -3,4703e+38 |  | | -3,402823e+38 | 0 | 0 | -3,402823e+38 |  | | -3,402823e+38 | 0 | –32 768 | 1,0385e+34 |  | | -3,402823e+38 | 0 | 32 767 | -6,80565e+38 |  | | 0 | 3,402823e+38 | 650 | -6,7502e+36 |  | | 0 | 3,402823e+38 | 0 | 0 |  | | 0 | 3,402823e+38 | –32 768 | -3,4029e+38 |  | | 0 | 3,402823e+38 | 32 767 | 3,402823e+38 |  | | 0 | 0 | 650 | 0 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | 0 | -32768 | 0 |  | | 0 | 0 | 32767 | 0 |  | | | | |
| Résultat du test  🞏 Conforme  🞏 Non conforme | Observations :  Il faut passer notre sortie en LREAL pour supporter tous les cas | | Signature : |